Contents

СТОРІНКИ |  |

Остаточну схему тригера зображено на рис. 6.21 , в.

Приклад 2. Розробити синхронний тригер з двома входами, що функціонує відповідно до табл. 6.15 на базі універсального JK-тригера. Порядок синтезу можна з’ясувати з табл. 6.16 та рис. 6.22 .

Таблиця 6.15. Характеристична таблиця синхронного тригера з двома входами на базі універсального JK-тригера

x1 | x2 | Q | Набір | x1 | x2 | Qt | Qt+1 | J | K
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ´
0 | 1 | Qt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ´ | 1
1 | 0 | Qt | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ´
1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | ´ | 1

Tаблиця 6.16. Характеристична таблицясинхронного тригера з двома входами

на базі універсального JK-тригера

x1 | x2 | Q | Набір | x1 | x2 | Qt | Qt+1 | J | K
0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ´
0 | 1 | Qt | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ´ | 1
1 | 0 | Qt | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ´
1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ´ | 1

З карти Карно (рис. 6.22 , б, в)

, (6.36)

(6.37)

Остаточну схему тригера зображено на рис. 6.22 , г.