Contents

СТОРІНКИ |  |

На підставі цього словесного опису закону функціонування автомата складають граф переходів (рис. 7.60 ; гілки підписані значеннями сигналів wxy/z1z2z3), а потім таблицю істинності (табл. 7.10).

Таблиця 7.10 — Таблиця істинності

Стан автомата Q1 = Q2 = 1 не може виникнути в процесі роботи, тому відповіді цьому стану рядки не включені в табл. 7.10. Якщо за цією таблицею скласти діаграми Вейча для функцій , то при використанні JK-тригерів можна одержати:

Зрозуміло, що кожну з функцій z1, z2 або z3 можна виразити через дві інші. Наприклад, функція . На підставі отриманих функцій можна побудувати принципову схему автомата.