Contents

СТОРІНКИ |  |

На рис. 5.11, д показано нумерацію клітиндіаграми Вейча числами (xр = eр= 0 або 1, р = 2, 3), що поділяє діаграму Вейча для чотирьох змінних на чотири частини (на чотири діаграми Вейча для двох змінних x1 і x4).

Зробивши мінімізацію функцій для функції f1(v) і для функції f2(v), одержимо

Відповідну цим функціям схему зображено на рис. 5.13.

Мультиплексори можна використовувати для перетворення паралельного коду, який подається на інформаційні входи , у послідовний, який знімається з виходу, якщо адреси задавати лічильником, стан якого змінюється тактовим сигналом.