Contents

СТОРІНКИ |  |

Технічно повна система елементів — система, що задовольняє вимоги функціональної і фізичної повноти.

Функціонально повна система елементів — система, яка дає змогу реалізувати будь-які, складні функції перемикання шляхом суперпозиції найпростіших функцій, що виконують елементи певної серії.

Елементом цифрової схемотехніки називають пристрій, що виконує одну із задач реалізації булевих функцій, запам'ятовування інформації, перетворення, формування і посилення сигналів. Усі види елементів цифрових пристроїв можна поділити на три групи: логічні, функціональні та допоміжні (рис. 4.1 ).

Логічний елемент (ЛЕ) – це пристрій, що реалізує тільки одну булеву функцію. Такі елементи називають однофункціональними на відміну від функціональних елементів, що реалізують кілька булевих функцій. У функціональному елементі можна використовувати кілька логічних елементів. Запам'ятовувальні елементи використовують у пристроях, що зберігають дані та програми у вигляді цифрових кодів.

Підсилювально-формувальні елементи перетворюють нестандартні сигнали в різних колах цифрових пристроїв до рівнів логічних елементів, які їх обробляють. Крім того, їх також використовують для збільшення навантажувальної здатності логічних елементів тощо. Спеціальні елементи мають генератори сигналів, перетворювачі рівнів, елементи гальванічної розв'язки та ін.

Логічні елементи цифрових пристроїв багато в чому визначають функціональні можливості останніх, їх конструктивне виконання, технологічність, надійність тощо. Логічні елементи виробляють у вигляді серій із широкою номенклатурою схем різного ступеня складності. Проте в кожній серії є так звана базова схема, що визначає в основному статичні й динамічні параметри більшості інших схем певної серії.