Contents

СТОРІНКИ |  |

4.1. Класифікація елементів і їх порівняльна характеристика

4.2. Загальні характеристики елементів цифрових пристроїв

4.3. Базовий логічний елемент транзисторно - транзисторної логіки

4.3.1.Склад, схемотехніка і принцип дії базового логічного елемента (БЛЕ)

4.3.2. Різновиди схемотехніки елементів ТТЛ

4.3.3 Способи підвищення швидкодії

4.4. БЛЕ емітерно - зв'язаної логіки

4.4.1 Особливості схемотехніки

4.4.2. Принцип дії та функціональні можливості БЛЕ ЕЗЛ

4.4.3 Способи підвищення швидкодії

4.5 БЛЕ на МДН- транзисторах

4.5.1 Особливості використання МДН- транзистора

4.5.2 Схемотехніка БЛЕ КМОН - типу

4.6. БЛЕ інтегрально - інжекційної логіки

Лабораторний практикум

Висновки

Тестування

4.1. Класифікація елементів і їх порівняльна характеристика

Цифровий пристрій — це пристрій, призначений для приймання, оброблення і передавання цифрової інформації. Будь-який цифровий пристрій з довільними складності і призначенням виконується на дискретних елементах з інтегральними схемами різного ступеня інтеграції . Незалежно від функціонального призначення елементів їх схемотехнологічні реалізації мають ряд загальних параметрів і характеристик, які визначають їх роботу в статичному і динамічному режимах.

Елементи цифрового пристрою – найменші функціональні частини, на які поділяють пристрій під час його логічного проектування і технічної реалізації. Оскільки вважають, що найменші функціональні частини цифрового пристрою виконують найпростіші логічні або допоміжні функції, можна сказати, що елементи цифрового пристрою – це електронні схеми, що становлять деяку сукупність певним чином сполучених компонентів та виконують одну або декілька найпростіших логічних чи допоміжних операцій. Компонентами елементів цифрових пристроїв є інтегральні схеми різногоступеня інтеграції, транзистори і діоди різного типу, резистори, конденсатори та індуктори.

Елементи цифрових пристроїв розробляють і випускають у вигляді систем або серій з різними модифікаціями .

Фізично повна система елементів — система, що містить спеціальні елементи, які забезпечують можливість побудови кіл керування, пристроїв пам'яті та кіл зв'язку; елементи, які забезпечують роботу електромеханічних вузлів цифрових пристроїв типу реле, перемикачів, механізмів перфорації, друку тощо, а також схем зв'язку різних вузлів цифрового пристрою з пристроями введення-виведення; елементи індикації інформаційних станів вузлів цифрового пристрою і генератори тактових сигналів.