Розділ 5

| Стартова сторінка розділу >> |

Лабораторна робота 5.2

Дослідженя комбінаційних пристроїв

1. Мета роботи:

- теоретичне вивчення комбінаційних пристроїв;

- експериментальне дослідження та синтез комбінаційних пристроїв.

2. Теоретичні відомості

3. Завдання

Дослідити роботу мультиплексора та демультиплексора.

Виконання.

Для дослідження та синтезу мультиплексора та демультиплексора використаємо наступні елементи:

джерело живлення;

земля;

індикатор;

ключ;

елементи «І», «АБО», «НЕ» відповідно.

Схема двоканального мультиплексора зображена на рис.1 .

Результати моделювання двоканального мультиплексора показує, що його вихідний сигнал описується булевим виразом Y=BC¢+AC, тобто сигнал із каналу А проходить на вихід при адресному вході С=0, а із каналу В – при С=1, що відповідає логіці роботи мультиплексора. Результат роботи пристрою:

Демультиплексор зображено на рис. 2 де Х – вхід адреси, А –інформаційний вхід. При А=0, сигнал з інформаційного входу передається на вихід Y0, а при А=1 – на вихід Y1.

Розглянемо роботу схеми:

Висновки. Врезультаті виконання роботи досліджено логіку роботи комбінаційних пристроїв, а саме мультиплексора та демультиплексора. Результати показано на відеофрагментах.

Стартова сторінка розділу >>