Contents

СТОРІНКИ |  |

число 2451(8) у двійкову систему числення:

2 4 5 1 (8)

010 100 101 001 (2)

Двійкове число при переведенні у вісімкову систему поділяють на тріади справа наліво і кожну тріаду замінюють вісімковим числом. Наприклад, число 101 001 111(2) у вісімковій системі:

101 001 111 (2)

5 1 7 (8)

Аналогічно проводять переведення з двійкової системи в шістнадцяткову і навпаки, тільки використовують двійкові тетради. Наприклад, виконаємо переведення:

А 1 З (16) 1000 1101 0101 (2)

1010 0001 1100 (2) 8 D 5 (16)

У двійково-кодованій десятковій системі кожну десяткову цифру подають двійковим еквівалентом. Наприклад, число 2410 у двійково-кодованій системі подають так:

24(10) – 0010 0100(ДКДС)

У багатьох практичних випадках, зокрема при аналого-цифровому перетворенні даних, потрібно користуватися кодами, в яких усі послідовні кодові набори відрізняються один від одного лише одним розрядом. Такі коди називають циклічними кодами. Особливо важливим серед циклічних кодів є код Грея (табл. 1.3).