Contents

СТОРІНКИ |  |

Таблиця 5.5. Таблиця істинності однорозрядного двійкового суматора

i | xp | yp | zp | sp | zp+1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

З діаграми Вейча для функцій sp і zp+1 (рис. 5.26 )випливає, що

(5.11)

На рис.5.27 показано КС, виконану відповідно до отриманих форм функцій sp і zp+1.

Для додавання двох n-розрядних чисел Х и Y потрібно використовувати п однорозрядних суматорів. На рис. 5.28 зображено схему суматора для трирозрядних чисел Х(х3, x2, x1) і Y = (y3, y2, y1). Нині у вигляді мікросхем випускають одно- (К155ИМ1), дво- (К155ИМ2) та чотирирозрядні (К155ИМЗ, К564ИМ1) двійкові суматори.