Розділ 5

| Стартова сторінка розділу >> |

Лабораторна робота 5.3

Дослідженя комбінаційних пристроїв

1. Мета роботи:

- теоретичне вивчення комбінаційних пристроїв;

- експериментальне дослідження та синтез комбінаційних пристроїв.

2. Теоретичні відомості

3. Завдання

Дослідити роботу шифратора та дешифратора.

Виконання.

Для дослідженнята синтезу шифратора та дешифратора використаємо наступні елементи:

джерело живлення;

земля;

індикатор;

ключ;

елементи «І», «АБО», «НЕ» відповідно.

Схема шифратора 10-4 представлена на рис. 1 .

Для зручності роботи з ним, представимо всю схему у вигляді наступного блоку.

Щоб перевірити роботу шифратора, використаємо словогенератор. Активним сигналом для входу шифратора є логічний нуль. Розглянемо роботу схеми:

Видно, що шифратор перетворює десятковий сигнал на вході в двійковий на виході. Даний шифратор використовується при вводі даних з клавіатури.

Складемо таблицю відповідності для шифратора:

F9 | F8 | F7 | F6 | F5 | F4 | F3 | F2 | F1 | X3 | X2 | X1 | X0
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1

Схема дешифратора 2×4 представлена на рис. 2 .

Він перетворює вхідний двійковий код у десятковий. Таблиця відповідності має вигляд:

X2 | X1 | F0 | F1 | F2 | F3
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1

Порівняємо її з роботою схеми:

Висновки.

Досліджено роботу шифратора та дешифратора. Складено таблиці відповідності пристроїв.

Стартова сторінка розділу >>