Розділ 9

|  | Стартова сторінка розділу >>

10.1. Мікросхеми маскових ПЗП

10.2. Мікросхеми ППЗП

10.3. Мікросхеми РПЗП

Лабораторний практикум

Висновки

Тестування

Необхідно зрозуміти | Слід запам’ятати

- Постійні ЗП призначені для зберігання інформації, яка лишається незмінною в перебігу всього часу роботи пристрою.
- Застосування запам'ятовувальних пристроїв, виконаних на спеціалізованих інтегральних схемах дозволяє максимально спростити апаратну частину електронних пристроїв

- Мікросхеми ПЗП за способом програмування поділяють на три групи:
- ПЗП, які однократно програмує виготовлювач за способом замовленого фотошаблону (маски), маскові ПЗП (ПЗПМ);
- ПЗП, які одноразово програмує користувач за способом перепалювання плавких перемичок накристалі (ППЗП);
- ПЗП, що багаторазово програмує користувач (РПЗП)
- Побудову мікросхем ПЗП
- Основні характеристики ПЗП

Треба вміти

- Проводити порівняльну характеристику ПЗП різних типів по найважливіших параметрах.
- Визначати структурну організацію та її особливості для ПЗП різних типів.

| << Стартова сторінка розділу |