Contents

СТОРІНКИ |  |

Таблиця 6.2. Характеристична таблиця для RS-тригера в базисі АБО-НЕ

Перехід

# R*

# S*

00 |  | 0
01 | 0 | 1
10 | 1 | 0
11 | 0 |

Таблиця 6.3. Характеристична таблиця для RS-тригера в базисі I-НЕ

Перехід | R* | S*
00 |  | 1
01 | 1 | 0
10 | 0 | 1
11 | 1 |

Характеристичну таблицю можна отримати з таблиці переходів, характеристичного рівняння або графа.

Нехай закон функціонування RS-тригера заданий таблицею переходів (див. табл. 6.1). Потрібно визначити комбінації вхідних сигналів, за яких тригер зробить перехід 00. Тригер цей перехід здійснює в рядках, що відповідають наборам 0 та 4. При наборі 0 R=0, S= 0, а при наборі 4 R=1, S=0; отже, для того щоб RS-тригер здійснив потрібний перехід, на вхід S слід подати 0, а на вхід R — або 0, або 1 (див. перший рядок табл. 6.2). Аналогічно визначають значення R і S при переходах 01, 10 та 11.