Розділ 9

|  | Стартова сторінка розділу >>

5.1. Етапи побудови логічної схеми

5.2. Синтез логічних пристроїв у заданому базисі

5.3. Особливості побудови логічних пристроїв

5.4. Логічні елементи для реалізації складних функцій

5.5. Мультиплексори і демультиплексори

5.6. Синтез комбінаційних схем на мультиплексорах

5.7. Дешифратори, дешифратори - демультиплексори і шифратори

5.8. Суматори

5.9. Десяткові суматори

5.10. Компаратори

5.11. Перетворювачі двійково- десяткового коду

5.12. Перетворювачі двійково коду

Лабораторний практикум №1

Лабораторний практикум №2

Лабораторний практикум №3

Висновки

Тестування

Необхідно зрозуміти | Слід запам’ятати

- Для синтезу логічних схем використовують певну послідовність дій сформованих в етапи побудови
- В міру набуття досвіту побудови логічних схем етапи починають проникати один в одного, а деякі з них зовсім опускаються
- За допомогою набору функцій НЕ, І, АБО можна виразити будь-яку логічну функцію, наскільки б складною вона не була

- Властивість взаємного перетворення постулатів операцій логічного складання та множення носить назву принципу подвійності
- Функціонально повною системою називають сукупність логічних елементів, що дозволяють реалізувати логічну схему довільної складності
- Для запису будь-якої функції алгебри логіки в необхідному базисі використовують два технічні прийоми:

- подвійне інвертування початкового виразу або його частини

- застосування теорем Де-Моргана

Треба вміти

- Застосовувати послідовність дій наведених в етапах побудови для синтезу логічних схем комбінаційних пристроїв

| << Стартова сторінка розділу |