Розіл 7

| << Стартова сторінка розділу |

Лабораторна робота

Дослідженя цифрових автоматів

1. Мета роботи:

- теоретичне вивчення побудови цифрових автоматів;

- експериментальне дослідження та синтез цифрових автоматів.

2. Теоретичні відомості

3. Завдання

Дослідити роботу регістрів зсуву на основі D-тригерів.

Виконання.

Для дослідження та синтезу тригерів використаємо наступні елементи:

D-тригер;

словогенератор;

логічний аналізатор;

генератор функцій;

земля.

Схема регістра зсуву представлена на рис.1 .

В якості вхідних сигналів для регістра зсуву використаємо чергування високого та низького логічних рівнів. Для кращого розуміння роботи регістра, до логічного аналізатора під’єднаємо вихід з кожного регістра, початковий сигнал та вихід із джерела синхроімпульсів. В якості синхроімпульсів використаємо прямокутні імпульси з частотою 2 Гц. Частота інформаційних імпульсів також 2 Гц, а логічного аналізатора – 4 Гц.

Сигнал при преході до наступного тригера все більш затримується:

Висновки.

При виконанні роботи досліджено роботу синхронних D-тригерів. З’ясовано принцип реалізації зсуву за допомогою тригерів.

<< Стартова сторінка розділу