Розділ 9

|  | Стартова сторінка розділу >>

6.1. Основні поняття. Класифікація тригерів

6.2. Асинхронний RS-тригер

6.3. Асинхронні тригери з одним входом

6.4. Синхронні тригери

6.5. Синтез довільних тригерних структур

6.6. Приклади використання тригерів

Лабораторний практикум

Висновки

Тестування

Необхідно зрозуміти | Слід запам’ятати

- Особливістю послідовних логічних пристроїв є залежність вихідного сигналу не тільки від діючих в даний момент на вході логічних змінних, але і від тих значень змінних, які діяли на вході в попередні моменти часу
- Функцію запам'ятовування значень логічних змінних в цифрових схемах виконують так звані тригерні елементи або тригери, тобто вони є невід'ємною частиною будь-якого послідовного пристрою.
- У загальному випадку тригер містить власне елемент пам'яті і деяку вхідну комбінаційну схему, що перетворює вхідні сигнали тригера в сигнали, які необхідні для управління елементом пам'яті

- Тригером називається пристрій, здатний формувати два стійкі значення вихідного сигналу та стрибкоподібно змінювати ці значення під дією зовнішнього управляючого сигналу.
- Як базові елементи на основі яких може бути побудований тригер, можуть використовуватися елементи І-НЕ або АБО-НЕ.
- Для опису роботи тригера використовують таблиці переходів, що визначають, які логічні сигнали необхідно подати на його інформаційні входи для переходу з одного заданого стану в інший заданий стан

Треба вміти

- Визначати призначення тригерів
- Наводити принципові схеми тригерів та пояснювати принцип їх роботи

| << Стартова сторінка розділу |