Contents

СТОРІНКИ |  |

6.1. Основні поняття. Класифікація тригерів

6.2. Асинхронний RS-тригер

6.3. Асинхронні тригери з одним входом

6.4. Синхронні тригери

6.5. Синтез довільних тригерних структур

6.6. Приклади використання тригерів

Лабораторний практикум

Висновки

Тестування

6.2. Асинхронний RS –тригер і його різновиди

RS-тригер — з двома входами, який при подаванні активного сигналу на S-вхід і неактивного сигналу на R-вхід установлюється в одиничний стан; при подаванні активного сигналу на R-вхід і неактивного сигналу на S-вхід установлюється в нульовий стан; одночасне подавання двох активних сигналів на S- і R- вхід заборонено; якщо така ситуація виникає, то стан тригера вважають невизначеним.

Різновиди RS-тригера такі:

1. S-тригер— з двома входами, що працює як RS-тригер; при одночасному подаванні двох активних сигналів на входах тригер установлюється в одиничний стан.

2. R-тригер— з двома входами, що працює як RS-тригер; при одночасному подаванні двох активних сигналів на входах тригер установлюється в нульовий стан.

3. E-тригер (Exclusive - особливий)— з двома входами, що працює як RS-тригер; при одночасному подаванні двох активних сигналів на входах тригер зберігає попереднє значення.

Опис функціонування RS-тригера можна подати й у вигляді таблиці переходів. Якщо за активний сигнал на R- і S-входах взяяти рівень «1», то одержимо табл. 6.1.

Таблиця 6.1. Таблиця переходів RS-тригера

Номер набору

# R

# S

0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 1
1 | 0 | 0 | 1 | (1) | 0
2 | 0 | 1 | 0 | (1) | 0
3 | 0 | 1 | 1 | (1) | 0
4 | 1 | 0 | 0 | (0) | 1
5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
6 | 1 | 1 | 0 | ´ | ´
7 | 1 | 1 | 1 | ´ | ´