Contents

СТОРІНКИ |  |

5.1. Етапи побудови логічної схеми

5.2. Синтез логічних пристроїв у заданому базисі

5.3. Особливості побудови логічних пристроїв

5.4. Логічні елементи для реалізації складних функцій

5.5. Мультиплексори і демультиплексори

5.6. Синтез комбінаційних схем на мультиплексорах

5.7. Дешифратори, дешифратори - демультиплексори і шифратори

5.8. Суматори

5.9. Десяткові суматори

5.10. Компаратори

5.11. Перетворювачі двійково- десяткового коду

5.12. Перетворювачі двійково коду

Лабораторний практикум №1

Лабораторний практикум №2

Лабораторний практикум №3

Висновки

Тестування

5.8. Суматори

Суматором називають комбінаційний логічний пристрій, призначений для виконання операції арифметичного додавання чисел, поданих у вигляді двійкових кодів.

Суматори є одним із основних вузлів арифметико-логічного пристрою. Термін «суматор» охоплює широкий спектр пристроїв, починаючи з найпростіших логічних схем і закінчуючи складними цифровими вузлами. Спільним для всіх цих пристроїв є арифметичне додавання чисел, поданих у двійковій формі. Класифікацію суматорів можна виконувати за різними ознаками.

За числом виводів розрізняють напівсуматори, одно- та багаторозрядні суматори.

Напівсуматором називають пристрій, призначений для додавання двох однорозрядних кодів, який має два входи, два виходи та який формуює із вхідних сигналів сигнали суми, сигнали перенесення у старший розряд.

Однорозрядним суматором називають пристрій, призначений для додавання двох однорозрядних кодів, який має три входи, два виходи та який формує із сигналів вхідних доданків і сигналу перенесення з молодших розрядів сигнали суми та сигнали перенесення у старший розряд.

Багаторозрядним суматором називають пристрій, призначений для додавання двох багаторозрядних кодів, який формує на виході код суми і сигнал перенесення у випадку, якщо результат додавання не може бути поданий кодом, розрядність якого збігається з розрядністю кодів доданків.

Багаторозрядні суматори поділяють на послідовні та паралельні.