Contents

СТОРІНКИ |  |

4) на перетворювачі не можна подавати двійкові числа, що перевищують суму ваг вихідних сигналів 5 + 4 + 2 + 1 = 12.

Останнє правило стосується перетворювачів, які складають нижній ряд схеми перетворювача двійкового коду на двійково-десятковий код (рис. 5.41 ). Зацими правилами складають схему перетворювача для будь-якого n-розрядного двійкового числа.

Зробимо синтез перетворювача [див. співвідношення (5.24)], умовне графічне позначення якого зображено на рис. 5.40, а .

Для цього за функцією (5.24) складемо таблицю істинності перетворювача (табл. 5.10).

Таблиця 5.10. Таблиця істинності перетворювача

x4 | x3 | x2 | x1 | y4 | y3 | y2 | y1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0

Склавши діаграми Вейча (рис. 5.42 ), дістанемо: