Розділ 6

| << Стартова сторінка розділу |

Лабораторна робота

Дослідженя тригерів

1. Мета роботи:

- теоретичне вивчення тригерів;

- експериментальне дослідження та синтез тригерів.

2. Теоретичні відомості

3. Завдання

Дослідити роботу RS- та D-тригера.

Виконання.

Для дослідження та синтезу тригерів використаємо наступні елементи:

словогенератор;

логічний аналізатор;

елемент «І-НЕ»;

«АБО-НЕ».

Схема RS-тригера представлена на рис.1 .

Щоб перевірити роботу тригера, використаємо словогенератор та логічний аналізатор. Розглянемо роботу схеми рис. 2 .

При R=1 та S=0 тригер знаходиться в нульовому стані Q=0; при R=0 та S=1 він встановлюється в одиничний стан Q=1; при S=R=0 тригер зберігає стан, який був до моменту подання нульових сигналів. При S=R=1 на прямому і інверсному виходах встановлюється нульовий сигнал. Тригерний ланцюг перетворюється в два незалежних інвертори, і при переході до стану зберігання (S=R=0) тригер може знаходитись в будь-якому стані. Тому така комбінація заборонена.

Схема тригера представлена на рис. 3 .

Роботу тригера можемо спостерігати на рис. 4 .

D-тригер приймає інформацію по одному входу та реалізує функцію часової затримки. D-тригер має тільки режими установки 1 та 0

Висновки.

В результаті виконання роботи проілюстровано роботу та тригера. Роглянуто їх принцип роботи та структуру.

<< Стартова сторінка розділу