Contents

СТОРІНКИ |  |

Таблиця 6.9. Характеристична таблиця універсального D-тригера,

що працює в синхронному режимі

Qt®Qt+1

## D

## C

00 | 0 | 1
01 | 1 | ´
10 | 0 | ´
11 | 1 | 0

Таблиця 6.10. Характеристична таблиця універсального JK -тригера,

що працює в асинхронному режимі

Qt®Qt+1 | J | K | C
00 | 0 | ´ | 1
01 | 1 | ´ | 1
10 | ´ | 1 | 1
11 | ´ | 0 | 1

Таблиця 6.11. Характеристична таблиця універсального JK -тригера,

що працює в синхронному режимі

Qt®Qt+1 | J | K | C
00 | 0 | ´ | 1
01 | 1 | ´ |
10 | ´ | 1 |
11 | ´ | 0 | 0