Contents

СТОРІНКИ |  |

З функції переходів D-тригера (7.7) випливає, що функції збудження

, (7.9.)

тому функції збудження тригерів лічильника за mod 7 знаходять за діаграмами Вейча, зображених на рис. 7.8 :

З функції переходів T-тригера і властивостей операції «сума за модулем два» випливає, що функції збудження , тобто

(7.10)

За цим співвідношенням заповнюються діаграми Вейча для функційзбудження T1, T2 і T3 (рис. 7.9 ) — у половину діаграми Вейча, позначену Qr, заносяться значення , а в іншу половину — значення Qr+ з діаграм Вейча для функцій Qr+ (див. рис. 7.8 ).

З рис. 7.9 випливає, що функції збудження T-тригерів лічильника за mod7

.

З функції переходів JK-тригера випливає, що __ логічне рівняння з двома невідомими Jr і Kr , які потрібно розв’язати щодо цих невідомих. Через те що для функцій збудження Jr і Кr необхідно складати тільки діаграми Вейча, то для функцій Qr+, можна скористатися наступним методом.