Розділ 9

СТОРІНКИ | Стартова сторінка розділу >> |

Генератор слова передає записані в ньому комбінації сигналів до схеми. Розглянемо їх:

0000 - в даному випадку елемент пам’яті не увімкнений, тому що розряди 3 та 4 мають нулі (X=0, Y=0);

1111 – виконується запис логічної одиниці до комірки пам’яті;

1100, 1101 – виконується зчитування з пам’яті;

1000, 0100, 1001, 0101 – елемент памяті знаходиться у вимкненому стані.

Розглянемо роботу схеми:

Висновок. Врезультаті виконання завдання лабораторної роботи, було розроблено елемент пам’яті ОЗП.

При дослідженні роботи комірки пам’яті помилкових результатів виявлено не було.

| Стартова сторінка розділу >> |