Contents

СТОРІНКИ |  |

6.1. Основні поняття. Класифікація тригерів

6.2. Асинхронний RS-тригер

6.3. Асинхронні тригери з одним входом

6.4. Синхронні тригери

6.5. Синтез довільних тригерних структур

6.6. Приклади використання тригерів

Лабораторний практикум

Висновки

Тестування

6.1. Основні поняття. Класифікація тригерів та їх загальні характеристики

Більшість цифрових пристроїв поєднують функції по перероблення та збереження інформації. В арифметичних і логічних пристроях для збереження інформації найчастіше використовують тригери — пристрої з двома стійкими станами виходу, які містять елементарну запам'ятовувальну комірку і схему керування. Схема керування перетворює інформацію, яка надходить, на комбінацію сигналів, що діють безпосередньо на входи елементарної запам'ятовувальної комірки.

Тригери широко використовуються у формувниках імпульсів, генераторах одиночних сигналів, для побудови подільників частоти, лічильників, перерахункових пристроїв, регістрів, суматорів, у пристроях керування і т.д.

У більшості серій інтегральних елементів містяться тригери різних типів, у тому числі універсальні. Нижче розглянуто лише найпростіші, проте найпоширеніші типи тригерів із наведеними практичними прикладами їх використання.

У ряді випадків розроблювачу потрібні нові властивості тригерів, для чого розробляють довільний тригерний елемент. У цьому розділі наведено методологію розроблення тригерних елементів на основі канонічного методу синтезу.

Канонічний метод структурного синтезу стосовно до тригерів дає змогу звести задачу синтезу до задачі структурного синтезу комбінаційних схем. Результатом канонічного методу структурного синтезу є система логічних рівнянь, що виражає залежність вихідних сигналів тригерів і функцій збудження елементарних запам'ятовувальних комірок від сигналів на вході тригера і сигналів із виходів елементарних запам'ятовувальних комірок.